RTT 版本 1.2.2

SPI FLASH 挂载为文件系统时有bug

描述：驱动正确，但是一直无法挂载成功

解决方法：

1. 在finsh中调用mkfs(“elm”,” spi0”)后复位即可，只需要做一次就好。

SPI FLASH 和SD卡不能同时挂载，先挂载SPI FLASH然后挂载SD显示失败。重启后又成功，莫名其妙